**ІНФОРМАЦІЯ**

**Про технічний стан каналізаційних мереж, що обліковуються на балансі КП «Міськводоканал» ММР станом на грудень 2021 р.**

Загальна протяжність каналізаційних мереж-222.5 км, в тому числі:

* Головних колекторів-10.9 км
* Напірних трубопроводів-25.3 км
* Вуличні мережі- 121.6 км
* Внутрішньо квартальні та дворові мережі- 64.7км.
* Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж- 29.9 км, в тому числі:
* Напірних трубопроводів-20.1 км
* Вуличних мереж- 0.4 км
* Внутрішньо квартальних та дворових-9 4 км.
* Частка ветхих та аварійних мереж- 13.4 %, в тому числі:
* Напірних трубопроводів- 79.4%
* Вуличних мереж- 0.3%
* Внутрішньо квартальних та дворових мереж- 14.5%

За 2021 р станом на грудень виконано:

* Ремонт вуличних каналізаційних мереж та випусків- 0.048 км
* Побудовано нових каналізаційних мереж—0.44 км