**ІНФОРМАЦІЯ**

**Про технічний стан водопровідних мереж, що обліковуються на балансі ММКП «Мукачівводоканал» станом на грудень 2021 р.**

Загальна протяжність водопровідних мереж-224.85 км, в тому числі:

* Водоводи- 25.0 км
* Вуличні мережі- 129.0 км
* Внутрішньо квартальні та дворові мережі- 70.85 км.
* Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж-14.7 км, в тому числі:
* Вуличних мереж- 9.1 км
* Внутрішньо квартальних та дворових- 5.6 км.

Частка ветхих та аварійних мереж- 6.5 %, в тому числі:

* Вуличних мереж-7.1 %
* Внутрішньо квартальних та дворових мереж- 7.9 %
* За 2021 р станом на грудень виконано:
* Ремонт вуличних водопровідних мереж та вводів- 1.36 км
* Побудовано нових водопровідних мереж-2.17 км

**ІНФОРМАЦІЯ**

**Про результати лабораторних досліджень проб питної води станом на грудень 2021 р**

* Проаналізовано на хімічні показники-581 проба ( на свердловинах та резервуарах).
* Проаналізовано на хімічні показники- 207 проб ( у споживачів).
* Проаналізовано по бактеріологічних показниках-539 проб (на свердловинах та резервуарах).
* Проаналізовано по бактеріологічних показниках-345 проб ( на мережах та у споживачів).

За проведеними дослідженнями проб питної води її якість відповідала вимогам ДСаНПіН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»